附件3

节水型企业、园区相关标准

GB/T21534—2021 节约用水 术语

GB/T 7119—2018 节水型企业评价导则

GB 24789—2009 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26924—2011 节水型企业 钢铁行业

GB/T 26923—2011 节水型企业 纺织染整行业

GB/T 37832—2019 节水型企业 化纤长丝织造行业

GB/T 26927—2011 节水型企业 造纸行业

GB/T 32164—2015 节水型企业 乙烯行业

GB/T 32165—2015 节水型企业 味精行业

GB/T 26926—2011 节水型企业 石油炼制行业

GB/T 37271—2018 节水型企业 氯碱行业

GB/T 37759—2019 节水型企业 现代煤化工行业

GB/T 36895—2018 节水型企业 氮肥行业

GB/T 33232—2016 节水型企业 氧化铝行业

GB/T 33233—2016 节水型企业 电解铝行业

GB/T 35576—2017 节水型企业 啤酒行业

GB/T 34610—2017 节水型企业 炼焦行业

GB/T 38907—2020 节水型企业 多晶硅行业

GB/T 37332—2019 节水型企业 船舶行业

GB/T 37608—2017 节水型企业 铁矿采选行业

DB43/T 388—2020 湖南省行业用水定额

T/CIECCPA 004—2020 节水型工业园区评价导则

注：1.行业分类参考GBT4754—2017，其他行业节水型企业国家标准出台前，可先按照行业标准执行。

2.水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知（水节约〔2019〕373号）

3.水利部 工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕290号）

4.水利部 工业和信息化部关于印发造纸等七项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕311号）

**表：工业行业用水重复利用率标准水平（参考）**

| **行业名称** | **工业用水重复利用率标准（Ei≥）** |
| --- | --- |
| 火力发电（循环冷却水重复利用率） | 90 |
| 钢铁 | 97 |
| 纸浆 | 70 |
| 纸及纸板 | 85 |
| 纺织染整 | 45 |
| 石油炼制 | 97.5 |
| 乙烯 | 98 |
| 味精 | 92 |
| 氯碱 | 96 |
| 煤化工 | 97 |
| 氧化铝 | 98 |
| 船舶 | 75 |
| 铁矿采选 | 90 |
| 多晶硅 | 98 |
| 皮革 | 25 |
| 酿造、制药 | 50 |
| 氮肥 | 95 |
| 啤酒 | 70 |
| 电解铝 | 92 |
| 炼焦 | 98 |
| 化纤长丝织造 | 70 |
| 有机化工石油化工化学制药 | 65 |
| 橡胶塑料、金属加工、化工原料加工 | 60 |
| 玻璃、陶瓷、油脂化工加工 | 60 |
| 印染、混凝土、木材、水泥制品构件加工 | 45 |
| 电器玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
| 电子仪器教学用品、日用小百货制造 | 35 |
| 农村产品加工 | 25 |